

Für das Projekt 2095-Zoffi-Umbau.zpr mit MX690V wurden folgende CVs konfiguriert:

CV # 1 = 95 / CV # 3 = 9 / CV # 4 = 9 / CV # 5 = 200 / CV # 13 = 50 / 
CV # 14 = 0 / CV # 29 = 2 / CV # 35 = 12 / CV # 36 = 32 / CV # 38 = 0 / 
CV # 53 = 0 / CV # 54 = 0 / CV # 57 = 195 / CV # 58 = 180 / CV # 63 = 51 / 
CV # 65 = 0 / CV # 112 = 1 / CV # 124 = 3 / CV # 127 = 1 / CV # 128 = 2 / 
CV # 136 = 24 / CV # 137 = 0 /CV # 138 = 40 / CV # 139 = 90 / CV # 260 = 15 / 
CV # 261 = 26 / CV # 266 = 128 / CV # 267 = 90 / CV # 269 = 10 / 
CV # 272 = 90 / CV # 273 = 1 / CV # 275 = 200 / CV # 276 = 200 / 
CV # 280 = 200 / CV # 282 = 10 / CV # 284 = 255 / CV # 285 = 100 / 
CV # 286 = 200 / CV # 287 = 10 / CV # 288 = 80 / CV # 311 = 0 / 

Funktionen:
F0= Licht
F1= Rücklicht
F6= Fernlicht über FA6 via Relais und ext. Spannungsregler
    (es wird damit ein zusätzlicher Verbraucher an die Steckdose gelegt!)
F9= Lüfter volle Drehzahl für Startsequenz 
F10= Heizelement für RG wird mit Spannung versorgt ("Vorheizen")

Es ist vorgesehen, an Plus (ext. Spannungsregler mit 9Volt) und FA10 das 
Heizelement eines RGs von Aristo oder USA-Trains mit Lüfter anzuschließen. 
An FA12 und FA10 wird der Lüfter angeschlossen - dieser wird je nach Last 
in der Drehzahl variieren. FA9 wird mittels Dioden zur Entkopplung +5Volt 
an FA12 aneschlossen -> für die "Startsequenz".

ACHTUNG! Dieses Projekt ist NUR für versierte Bastler und "CV-Kundige" zu empfehlen!


